APP

配网及注册订阅设备流程

1. 选择设备类型(productId)，Android 6.0以上需要获取位置权限
2. 选择要连接的路由器，并输入密码
3. 智能配网 EspTouch配网成功后得到入网的设备MAC地址
4. 根据设备类型(productId)扫描设备，如果扫描到的设备MAC地址与上述MAC地址一致，注册该设备
5. 注册设备成功同时自动完成订阅设备

如果设备已经存在，订阅设备

1. 订阅设备成功后初始化设备，根据手机当前时区 并获取云平台上设备经纬度，初始化设备的时区和位置。

EspTouch 60秒，扫描设备15秒，注册设备5秒，订阅设备35秒，设备初始化10秒，共计125秒，对应百分比48% 60% 64% 92% 100%.